**Технические требования**

Вся техническая документация для строительства ВЛ-10 кВт имеется в Проекте 10-08/12ПД-ЭС «Внешнее электроснабжение нефтяных скважин Андреевского и Васильковского месторождений», согласно которого необходимо выполнить строительство ВЛ-10 кВт протяженностью 8,3 км, в том числе:

- монтаж промежуточных ж/б опор - 11З шт.;

- монтаж анкерно-угловых ж/б опор - 50 шт.;

- устройство ответвления - 1 шт.;

- монтаж разъединителей - З шт.;

- монтаж провода АС50/8 - 25 км;

- монтаж заземлителей - 1З5 м;

- монтаж КТП киоскового типа с трансформатором ТМГ-1010,4 кВт; 250 кВА - 2 шт.;

- пуско-наладочные работы с оформлением протоколов испытаний;

- оформление исполнительной документации согласно Инструкции по оформлению приемо- сдаточной документации по электромонтажным работам.

Необходимые материалы для выполнения работ приобретаются за счет средств Исполнителя. Работы необходимо выполнить в течение календарного месяца.