**Техническое задание**

**к тендеру на аренду приводов ШГН**

**Необходимые технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Виды привода ШГН | СК, СКД, СКДР, СКН, ПШГН |
| Тяговое усилие на штоке, т | 5-8 |
| Длина хода штока, м | 2,5-3 |
| Типоразмер редуктора | Не регламентируется |
| Диапазон частот качаний в минуту, | 2-4 |
| Мощности двигателя кВт, | До 20 |
| Количество шкивов двигателя | 3ед. для обеспечения числа качаний 2- 3- 4 в мин. |

**Комплектность станка-качалки**

1. Рама в сборе с механизмом натяжения и кожухом клиноременной передачи-1шт.
2. Стойка в сборе с болтами регулировки опоры балансира-1шт.
3. Балансир в сборе с фиксатором-1шт.
4. Головка балансира в сборе с пальцем-1шт.
5. Опора балансира-1шт.
6. Траверса в сборе с опорой-1шт.
7. Нижняя головка шатуна в сборе с комплектом крепежных изделий для подсоединения шатуна -2шт.
8. Тормозной механизм-1шт.
9. Шкив приводной редуктора со шпонкой -1шт.
10. Подвеска устьевого штока-1шт.
11. Ограждение кривошипно - шатунного механизма-1шт.
12. Шатун в сборе-2шт.
13. Противовес в сборе с болтами крепления-4шт.
14. Кривошип в сборе с дифференциальной стяжкой и шпонкой-2шт.
15. Редуктор-1шт.
16. Электродвигатель-1шт.
17. Станция управления БМС-1 (или аналог)-1шт.
18. Ящик ЗИП-1шт.

**Сроки поставки**: 3шт.- июнь 2016г,

в течение года еще 10-12 шт согласно поданным заявкам.

**Срок аренды**: не менее года.

**Доставка**: самовывоз.

**Условия оплаты**: ежемесячные арендные платежи.

**Гарантийные обязательства**: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.