Техническое задание.

Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78 в изоляции

1. условный диаметр трубы – 114 мм;
2. толщина стенки – 7 мм;
3. длина труб – допускается от 10 до 11 метров;
4. материал исполнения трубы – сталь 20
5. тип изоляции – двухслойное усиленного типа по гост Р51164-98 (на основе экструдированного полиэтилена);
6. толщина изоляции – 2,5 мм;
7. исполнение - со скосом кромок (фаска) РД 39-0147014-535-87
8. количество 20 000 метров
9. год выпуска – 2015 г. в., 2016 г. в. (новая)

Допустимый толеранс – не допускается.

Доставка осуществляется поставщиком по адресу: Саратовская область, Духовницкий район, с. Богородское, ЦДНГ.

Срок поставки: июнь - июль 2016г.

Тендерное предложение должно содержать все технические характеристики, указанные в техническом задании Тендера.

Условия оплаты – не хуже, чем 50% предоплата и 50% по факту поставки товара на склад Покупателя.