Техническое задание.

Труба стальная бесшовная горячедеформированная (ГОСТ 8732-78) в изоляции

1) условный диаметр трубы – 114 мм;

2) толщина стенки – 7 мм;

3) длина труб – допускается от 10 до 11 метров;

4) материал исполнения трубы – сталь 20

5) тип изоляции – двухслойное, на основе экструдированного полиэтилена;

6) исполнение - со скосом кромок (фаска) РД 39-0147014-535-87

7) количество 14 000 метров

8) год выпуска 2016 г.-2017 г. (новая)

9) срок поставки январь 2017г.

10) доставка осуществляется поставщиком до Саратовской области с. Богородское ЦДНГ.

Тендерное предложение должно содержать все технические характеристики, указанные в техническом задании Тендера.

Условия оплаты - не хуже, чем 50% предоплата и 50% по факту поставки товара на склад Покупателя.