**Техническое задание.**

Труба насосно-компрессорная (ГОСТ 633-80) условный диаметр – 73мм

* Толщина стенки – 5,5 мм;
* Тип трубы – «гладкая»;
* Группа прочности марки «Д», допускается марка «К» (партия 40 тн. должна быть одной группы прочности);
* Исполнение «А» - длина труб от 9,5м до 10,5 м;
* Год выпуска – 2017-2018 гг. (новая);
* Количество труб – 40 тн.
* Допустимый толеранс по весу + 5%

В коммерческом предложение обязательно указывать: производителя, год выпуска, предоставлять сертификаты качества на продукцию.

Условия оплаты: не хуже 50% предоплаты, 50% после поставки.

Срок поставки: январь – февраль 2018 года.

Особые условия: базис поставки – Свердловская область, г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного 47, ООО «Техномаш» / Hilong Group.