**Техническое задание НКТ**

I. Труба насосно-компрессорная (ГОСТ Р 52203-2004, 633-80) бесшовная. Условный диаметр -73мм

1. Толщина стенки -5,5 мм,
2. тип трубы - «гладкая с треугольной резьбой и муфтой»,
3. группа прочности «К» (партия должна быть одной группы прочности),
4. длина труб 10,5м.
5. год выпуска 2020 (новая).
6. количество - 405 тонн.

В КП указывать завод - производитель, год выпуска, предоставлять сертификаты на продукцию.

Допустимый толеранс по весу 0±5%.

Особые условия: доставка транспортом поставщика до г. Каменск-Уральский (для передачи в ТД «НПО» с целью нанесения специального покрытия на внутреннюю поверхность НКТ).

Условия оплаты: не хуже чем 50% предоплата, 50% после поставки.

Срок поставки – ноябрь 2020г.