**Техническое задание.**

1. Труба насосно-компрессорная ГОСТ 633-80 или ГОСТ 52203-2004. Условный диаметр -73 мм
2. толщина стенки -5,5 мм,
3. тип трубы - «гладкая»;
4. группа прочности «К» (партия должна быть одной группы прочности);
5. исполнение «А» (длина труб от 9,5м до 10,5м);
6. год выпуска 2023-2024г. (новая);
7. количество -53 тонны (для скв. №3,4 Георгиевские и №2 Гавриловская);

II. В КП указывать производителя, год выпуска, предоставлять сертификаты на продукцию.

III. Допустимый толеранс по весу 0±5%.

IV. Особые условия: доставка силами поставщика согласно графику поставки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Кол-во | Адрес грузополучателя |
| март 2024г. | 24,5 тонн | Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 40 |
| апрель 2024г. | 28,5 тонн | Саратовская обл., Духовницкий район, с.Брыковка, СП «Кротовский» |

V. Условия оплаты: не хуже чем 50% предоплата, 50% после поставки.

**Начальник ПТО Д.В.Татаринцев**