**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

# на выполнение работ по ремонту площадки слива/налива. Село Прогресс Самарской области

| **№ п/п** | **Наименование разделов** | **Основные данные и требования** |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие – Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОЛА-нефть»,  410038, Россия, Саратовская обл., Г.О. город Саратов,  5-ый Соколовогорский пр-д, ЗД. 9 А стр. 1. |
|  | Основание для выполнения работ | Разрушение бетонных конструкций |
|  | Объект | Площадка слива/налива. Подключение объектов нефтедобычи ООО «ЮКОЛА-НЕФТЬ» к магистральному нефтепроводу «КУЙБЫШЕВ-ЛИСИЧАНСК»  на НПС «СОВХОЗНАЯ-3» |
|  | Целевое назначение работ | Демонтажные-монтажные работы |
|  | Сроки проведения работ | Июль-сентябрь 2025 г. |
|  | Требования к срокам производства работ | С момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок выполнения работ 30 календарных дней. |
|  | Объем работ | **Основные работы:**  -Демонтаж отмостки здания операторной – 17 м2  -Демонтаж плитки цоколя 20 м2  - Выборка грунта- 2 м3  - Устройство щебеночного основания под отмостку с последующим уплотнением – 2 м3  - Устройство отмостки – 2 м 3  - Монтаж пеноплекса 20 - м2.  -Монтаж облицовки цоколя проф. листом 20 м2.  - Монтаж доборных элементов для проф.листа (цокольный отлив) -43,6 п.м.  -Вывоз и утилизация демонтированного материала |
|  | Материал | Поставка материала осуществляется Подрядчиком, с обязательным согласованием характеристик и стоимости Заказчиком.  - Проф. лист Rall 9010-20м2  - Доборный элемент (нащельник) Rall 5005 44 м.п.  -Экструдированный пенополистирол XPS 50 мм Пеноплэкс Комфорт 585x1185 мм 20 м²  - Бетон В15-2м3  - Щебень фр.20-40 – 2м3 |
|  | Требования к  организации работ | Подрядчик обязан:  - Произвести мобилизацию людских ресурсов и техники в с. Прогресс;  - Соблюдать требования СНиП и иных нормативных документов РФ, регламентирующих требования к качеству выполнения работ;  - Производить работы последовательно, с обязательным согласованием очередности выполнения с Заказчиком;  - До начала производства работ представить Заказчику копию Приказа о назначении ответственного за производство работ, разработать технологическую карту и представить на утверждение Заказчику; |
|  | Требования к Исполнителю работ | Представить аттестационно-разрешительную документацию.  Предоставить сметный расчет. |
|  | Форма отчетности | 1. При производстве работ Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую документацию, включая акты освидетельствования скрытых работ.   Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке работ, вправе требовать безвозмездного устранения недостатков в кротчайшие сроки. |
|  | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору Работы устанавливается в течение 24 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.  Объем предоставления гарантий качества: на весь объем выполняемых работ - 100%. |
|  | Условия оплаты | Возможно авансирование. Окончательный расчет по факту выполнения работ на основании подписанных Актов выполненных работ и счёта на оплату в течении 10 календарных дней. |