**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

# на выполнение работ по ремонту здания операторная. Село Прогресс Самарской области

| **№ п/п** | **Наименование разделов** | **Основные данные и требования** |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие – Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОЛА-нефть»,  410038, Россия, Саратовская обл., Г.О. город Саратов,  5-ый Соколовогорский пр-д, ЗД. 9 А стр. 1. |
|  | Основание для выполнения работ | Повреждение элементов кровли здания, протечка кровли. |
|  | Объект | Операторная. Подключение объектов нефтедобычи ООО «ЮКОЛА-НЕФТЬ» к магистральному нефтепроводу «КУЙБЫШЕВ-ЛИСИЧАНСК»  на НПС «СОВХОЗНАЯ-3» |
|  | Целевое назначение работ | Демонтажные-монтажные работы |
|  | Сроки проведения работ | Июль-сентябрь 2025 г. |
|  | Требования к срокам производства работ | С момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок выполнения работ 30 календарных дней. |
|  | Объем работ | **Основные работы:**  -Демонтаж отмостки – 48,4 м2  -Демонтаж цокольной плитки- 20,88 м2  **-**Демонтаж кронштейнов металлических 12 шт.  -Демонтаж желоба водосточного Ø120 16,6 п.м.  - Демонтаж водосточных воронок 3 шт.;  - Демонтаж наплавляемой кровли до  уклонообразующего слоя – керамзитовый гравий  – 110 м2.  - Устройство уклонообразующего слоя керамзитовый гравий– 110 м2, (согласно СП 17.1333.2017 таб. 4.1 пункт 1)  - Основание под кровлю – армированная цементно- песчаная стяжка 110 м2  - Укладка нижнего слоя кровельного покрытия 110 м2;  - Укладка верхнего слоя кровельного покрытия 110 м2;  - Укладка кровельного материала на примыканиях. ( По факту)  **-**монтаж кронштейнов металлических 12 шт.  -Монтаж желоба водосточного Ø120 16,6 п.м.  -Прокладка греющего кабеля в водосточный желоб 40 м.п. (уточнить по факту) \*\*  -Монтаж водосточных воронок 3 шт.  - Выборка грунта- 4,84 м3  - Устройство щебеночного основания под отмостку с последующим уплотнением – 4,84 м3  - Устройство отмостки – 4,84 м 3  - Монтаж пеноплекса 20,88- м2.  -Монтаж облицовки цоколя проф. листом 20.88 м2.  - Монтаж доборных элементов для проф.листа (цокольный отлив) -46,4 п.м.  -Вывоз и утилизация демонтированного материала  **Устройство примыканий**  -Устройство примыканий кровли к вертикальным поверхностям парапетов и стен (по факту);  -Устройство примыканий кровельного ковра к трубам, пучкам труб, анкерам и т.п.(по факту); |
|  | Материал | Поставка материала осуществляется Подрядчиком, с обязательным согласованием характеристик и стоимости Заказчиком.  - Техноэласт ПЛАМЯ СТОП. 110 м2  - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ. 110 м2  - Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01. 100 кг.  - ЦПС 1:3 5, м3  - керамзитовый гравий 20 м3 (возможна корректировка после демонтажа  - Греющий кабель 40 м.п. (уточнить по факту) \*\*  - Кабель ВВГ нг LS 3x2.5 30 п.м.(уточнить по факту) \*\*  -[Терморегулятор для греющего кабеля 1 шт.](https://www.kabel-obogrev.ru/termoregulyatory/dlya-greyushchego-kabelya)  -Экструдированный пенополистирол XPS 50 мм Пеноплэкс Комфорт 585x1185 мм 20,88 м²  - Проф. лист Rall 9010 20,88 м2  - Доборный элемент (нащельник) Rall 5005 47 м.п.  - Бетон В15- 4,84 м3  - Щебень фр. 20-40 - 4,84 м3 |
|  | Требования к  организации работ | Подрядчик обязан:  - Произвести мобилизацию людских ресурсов и техники в с. Прогресс;  - Соблюдать требования СНиП и иных нормативных документов РФ, регламентирующих требования к качеству выполнения работ;  - Производить работы последовательно, с обязательным согласованием очередности выполнения с Заказчиком;  - До начала производства работ представить Заказчику копию Приказа о назначении ответственного за производство работ, разработать технологическую карту и представить на утверждение Заказчику; |
|  | Требования к Исполнителю работ | Представить аттестационно-разрешительную документацию.  Предоставить сметный расчет. |
|  | Форма отчетности | 1. При производстве работ Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую документацию, включая акты освидетельствования скрытых работ.   Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке работ, вправе требовать безвозмездного устранения недостатков в кротчайшие сроки. |
|  | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору Работы устанавливается в течение 24 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.  Объем предоставления гарантий качества: на весь объем выполняемых работ - 100%. |
|  | Условия оплаты | Возможно авансирование. Окончательный расчет по факту выполнения работ на основании подписанных Актов выполненных работ и счёта на оплату в течении 10 календарных дней. |