ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по ремонту административного здания
ООО "ЮКОЛА-нефть" в с. Хворостянка Самарской области
	№ п\п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. 
	Основание для разработки рабочей документации
	Решение Заказчика

	2. 
	Наименование объекта
	Административное здание

ООО "ЮКОЛА-нефть" в с. Хворостянка Самарской области

	3. 
	Адрес объекта
	Самарская область, село Хворостянка ул. Степная пром. зона.

	4. 
	Наименование и адрес Заказчика
	ООО «ЮКОЛА-нефть»

Юридический адрес: Россия, Саратов, 5-й Соколовогорский проезд, здание 9А, корпус 1

	5. 
	Сроки начала и окончания выполнения работ
	09.11.2026 – 28.02.2027

	6. 
	Состав работ, материалы
	I. Общестроительные работы:

1. Демонтаж потолка армстронг – 113,9 м2
2. Снятие обоев – 139,35 м2
3. Демонтаж обшивки стен из ГКЛ – 93,6 м2
4. Пробивка дверного проема в кирп. стенах - 3 шт.
5. Демонтаж линолеума и плинтуса – 196,5 м2
6. Уст-во перегородок из ГКЛВ на мет. каркасе 2-х слойной обшивкой и шумоизоляцией – 152,37 м2
7. Обшивка стен из ГКЛ с устройство каркаса – 59,48 м2
8. Уст-во дверных откосов из ГКЛ - 3 шт. (30м/п)
9. Штукатурка стен под обои - 218 м2
10. Наклейка обои под подкраску - 218 м2
11. Установка дверных блоков - 14 шт.
12. Покраска стен ВД в 2 слоя - 436 м2
13.  Уст-во канализации 110 - 25,4 м/п
14.  Уст-во канализации 50 - 36 м/п
15.  Установка трапов 50 -7 шт.
16. Пробивка отверстия под канализацию 110 - 8 шт.
17. Уст-во сяжки с разуклонкой - 33 м2
18.  Гидроизоляция обмазочная - 156 м2
19.  Прокладка труб горячей и хол. Водоснабжения - 140 м/п
20.  Облицовка стен из керамической плитки – 122 м2
21.  Уст-во чаши душа из кирпича - 7 шт.
22.  Уст-во пола из керамогранита – 25 м2
23.  Установка унитазов - 7 шт.
24.  Установка раковины с пьедесталом -7 шт.
25.  Установка смесителей душевых -7 шт.
26.  Установка ширм душевых из стекла -7 шт.
27.  Уст-во потолка из армстронг (комнаты) - 120 м2
28.  Уст-во потолка армстронг (с/узел) - 15 м2
29. Устройство ПВХ перегородок с дверьми – 2 шт.
II. Электромонтажные работы:

28. Прокладка кабеля под светильники 3*1,5 - 153 м/п

29. Прокладка кабеля под розетки 3*2,5 - 224 м

30. Установка выключателей 2-х клавишные - 3 шт.

31. Установка выключателей 1-на клавишные - 7 шт.

32. Установка розеток 2-х гнезд – 28 шт.

33. Установка светильников - 28 шт.

34. Огрунтовка поверхностей в 2 слоя – 435 м2

35. Вывоз и погрузка мусора, разгрузка, перенос материалов, автоуслуги
III.  Материалы:

1. Уголок 75*75*7=1500 – 2 шт.

2. Профиль ПН 50*40*0,6 - 60 шт.

3. Профиль ПС 50*50*0,6 - 250 шт.

4. Профиль 27*28*0,6 - 40 шт.

5. Профиль 60*27*0,6 - 48 шт.

6. Подвес прямой - 100 шт.

7. Дюбель, гвозди, саморезы - 10кг

8. Гипсокартон ГКЛВ 2500*1200*12,5 - 245 шт.

9. Грунтовка церезит 10 л. - 6 шт.

10. Волма пласт - 900 кг.

11. Волма финиш – 300 кг

12. Обои под покраску - 25 рул.

13. Клей обойный – 15 шт.

14. Краска ВД, колерованная 14 кг - 14 шт.

15. Дверной блок - 14 компл.

16. Наличники (2м) - 36 шт.

17. Каркас под армстронг - 135 м2

18. Карта влагостойкая лилия 26 м2 - 4 упак.

19. Гидроизоляция Церезит (30 кг) - 5 шт.

20. Клей плиточный влагостойкий (25 кг) – 135 шт.

21. Затирка влагостойкая - 20 кг.

22. Кирпич керамический - 588 шт.

23. Смесь м300 50 кг - 50 шт.

24. Керамогранит для пола - 40м2

25. Мин. вата (шумоизоляция) – 7,85 м3

26. Унитаз с комп. бачком - 7 шт.

27. Умывальник с пьедесталом - 7 шт.

28. Смесители для умывальника – 7 шт. 

29. Ширма душевая (мат. стекло) – 7 шт.

30. Смеситель для душа – 7 шт

31. Труба полипропилен – 20 - 120 м

32. Комплектующие под факт

33. Труба канализационная – 110 - 26 м.п.

34. Тройники, отводы, крепеж под факт
35. Кабель ВВГнг 3*1,5 - 160 м

36. Кабель ВВГнг 3*2,5 - 230 м

37. Гофра 20 – 400 м

38. Клипсы для гофр, дюбель -400 шт.

39. Распред. коробка 80*80*50 - 20 шт.

40. Подразетники - 40 шт.

41. Выключатели - 10 шт.

42. Розетки – 28 шт

43. Светильник влагозащитный -28 шт. 
44.  Швеллер 18 л=1500 – 4 шт                    

45. Доставка материалов

	7. 
	Генподрядные организации/Субподрядные организации
	1. Опыт работы на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта более 5 лет;

1. 2. Наличие положительных отзывов (рекомендательные письма) о результатах работы от Заказчиков на аналогичных объектах;

3. При необходимости, Исполнитель (Генподрядчик), по согласованию с Заказчиком, вправе привлекать субподрядные организации на выполнение определенных работ при условии соответствия субподрядчика вышеуказанным требованиям. Исполнитель в полном объеме осуществляет контроль за работами такой субподрядной организации и несет ответственность перед Заказчиком, как если бы такие работы выполнялись собственными силами Исполнителя.

	8. 
	Порядок оплаты выполненных работ.
	Расчет по факту выполнения работ согласно подписанных Актов выполненных работ и счёта на оплату в течении 10 календарных дней.

	9. 
	Требования к составу и оформлению исполнительной документации
	В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр Предоставление исполнительно-технической документации о проделанной работе с учетом требований Заказчика по перечню приёмо-сдаточной документации. 

	10. 
	Гарантийные обязательства
	18 месяцев с момента приёмки выполненных работ

	11. 
	Требования к предоставлению отчетности 
	Исполнитель работ в ответ на запрос Заказчика предложит и согласует с Заказчиком формат регулярной отчетности.


