**Технические характеристики дизельгенераторов**

**К тендеру на поставку дизельгенераторов**

**в количестве 2 шт. для установки на ПНН «Прогресс»**

**и на скв. № 1 Покровская по заявке ОАО «Богородскнефть»**

1. Мощность 100 кВт
2. Двигатель ЯМЗ (8 цилиндров) 238 МД
3. Под капотом
4. Без автозапуска
5. Наличие аккумуляторов