|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ 3  ГОРЯЧИЕ ОТВОДЫ | |  | | |  |  |
| **Наименование** | **Ед. измерения** | | **Кол-во** |
| ОГ 37° 159х6(6К52)-5DN-950/950-У с заводским антикоррозионным покрытием толщиной не менее 2,0 мм, ПК-40 Гарантируемое изготовителем давление гидроиспытания не менее 20 МПа. Присоединяемая труба: 159х6, К52, Рраб.≤9,8 Мпа по ОТТ-23.040.00-КТН-134-15 | шт. | | 1 |
| ОГ 40° 159х6(6К52)-5DN-950/950-У с заводским антикоррозионным покрытием толщиной не менее 2,0 мм, ПК-40 Гарантируемое изготовителем давление гидроиспытания не менее 20 МПа. Присоединяемая труба: 159х6, К52, Рраб.≤9,8 Мпа по ГОСТ20295-85 | шт. | | 3 |
| ОГ 45° 159х6(6К52)-5DN-1000/1000-У Гарантируемое изготовителем давление гидроиспытания не менее 20 МПа. Присоединяемая труба: 159х6, К52, Рраб.≤9,8 Мпа по ГОСТ20295-85 | шт. | | 1 |
| ОГ 45° 159х6(6К52)-5DN-1000/1000-У с заводским антикоррозионным покрытием толщиной не менее 2,0 мм, ПК-40 Гарантируемое изготовителем давление гидроиспытания не менее 20 МПа. Присоединяемая труба: 159х6, К52, Рраб.≤9,8 Мпа по ГОСТ20295-85 | шт. | | 2 |
| ОГ 68° 159х6(652)-5DN-1200/1200-У с заводским антикоррозионным покрытием толщиной не менее 2,0 мм, ПК-40 Гарантируемое изготовителем давление гидроиспытания не менее 20 МПа. Присоединяемая труба: 159х6, К52, Рраб.≤9,8 Мпа по ГОСТ20295-8515 | шт. | | 3 |
| ОГ 87° 159х6(6К52)-5DN-1400/1400-У с заводским антикоррозионным покрытием толщиной не менее 2,0 мм, ПК-40 Гарантируемое изготовителем давление гидроиспытания не менее 20 МПа. Присоединяемая труба: 159х6, К52, Рраб.≤9,8 Мпа по ГОСТ20295-85 | шт. | | 3 |
| ОГ 90° 159х6(6К52)-5DN-1400/1400-У Гарантируемое изготовителем давление гидроиспытания не менее 20 МПа. Присоединяемая труба: 159х6, К52, Рраб.≤9,8 Мпа по ГОСТ20295-85 | шт. | | 4 |
| ОГ 90° 159х6(6К52)-5DN-1400/1400-У с заводским антикоррозионным покрытием толщиной не менее 2,0 мм, ПК-40 Гарантируемое изготовителем давление гидроиспытания не менее 20 МПа. Присоединяемая труба: 159х6, К52, Рраб.≤9,8 Мпа по ГОСТ20295-85 | шт. | | 7 |

**Условия поставки:**

Период поставки 15.05.2017 - 15.06.2017 г. Поставка осуществляется по заявке заказчика, которая подается за 20 дней до даты поставки. Продукция новая, не ранее 2016 года выпуска.

**Адрес поставки:** Самарская область, Хворостянский район, 350 м восточнее западной окраины поселка Прогресс, строительная площадка ООО «Юкола-нефть». Фактом поставки считается передача оборудования Покупателю с полным комплектом необходимой документации и инструкций по монтажу и эксплуатации.

**Стоимость доставки** включается в стоимость продукции.

**Условия оплаты:** Не хуже, чем 50% предоплата, 50% по факту поставки продукции на склад.