**Техническое задание.**

**Труба насосно-компрессорная (ГОСТ 633-80). Условный диаметр -73мм**

1. Толщина стенки -5,5 мм,
2. тип трубы - «гладкая»,
3. группа прочности «Д», допускается «К» (партия 90т должна быть одной группы прочности),
4. исполнение «А».
5. год выпуска 2015-2016г.
6. количество -80,5 тонн.

**Труба насосно-компрессорная (ГОСТ 633-80). Условный диаметр -60,3мм**

1. Толщина стенки -5 мм,
2. тип трубы - «гладкая»,
3. группа прочности «Д», допускается «К» (партия 90т должна быть одной группы прочности),
4. исполнение «А».
5. год выпуска 2015-2016г.
6. количество - 6,120 тонн.

В КП указывать производителя, год выпуска, сертификат на продукцию.

Допустимый толеранс по весу 0±5%.

Особые условия: место поставки – с. Богородское, Духовницкий р-н, Саратовская обл.

Стоимость доставки учитывается в стоимости продукции

Условия оплаты: не хуже чем 50% предоплата 50% по факту поставки.

Срок поставки – сентябрь-октябрь 2016г.