Техническое задание.

Изготовление и поставка камер пуска и приема очистных устройств:

1. Камера пуска II-УПП-1-100-4,0-У1-Ф, ответные фланцы, ст.09Г2С - 2шт.
2. Камера приема II-УПП-2-100-4,0-У1-Ф, ответные фланцы, ст.09Г2С - 2шт.

Приложения:

1. Схема камеры пуска
2. Схема камеры приема

График поставок Камер пуска и приема очистных устройств.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Камера пуска | 1шт. | Октябрь 2016\* |
| Камера приема | 1шт. | Октябрь 2016\* |
| Камера пуска | 1шт. | Ноябрь 2016\* |
| Камера приема | 1шт. | Ноябрь 2016\* |

\*Срок поставок может измениться в связи с изменением плана строительства трубопроводов.

Порядок оплаты: не хуже чем 10 дней после поставки оборудования.