**Техническое задание**

**НА оказание услуг по вывозу, транспортировке, обезвреживанию бурового шлама с территории скважины №1 Троицкой площади**

**г. Саратов**

Предмет тендера.

Вывоз отходов бурения из шламового амбара, находящегося по адресу: Самарская область, Хворостянский район, 0,9 км северо-западнее п. Прогресс. Объем отходов составляет 500м3, из них 400м3 – жидкая фракция, 100м3 – горная порода.

**Условия проведения тендера.**

Выбор Подрядчика будет осуществляться по техническим и экономическим критериям, с учётом данных технического аудита. В процессе проведения тендера потенциальный подрядчик должен предоставить информацию о лицензиях на деятельность по обращению с опасными отходами, о наличии полигона для обезвреживании отходов бурения.

Подрядчик обязуется выполнять работы строго в соответствии с настоящим Техническим Заданием Заказчика.

Для выполнения Работ Подрядчик обязуется использовать собственный Персонал, Оборудование и Материалы, стоимость использования которых будет включаться в стоимость Работ. Подрядчик берёт на себя обязательства нести финансовую ответственность за качество выполнения Работ. В случае некачественного выполнения работ, Подрядчик обязан выполнить исправительные работы за свой счет, в противном случае Заказчик может уменьшить оплату фактически выполненных работ.

Подрядчик сам обеспечивает себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами и коммуникационным оборудованием на время контракта*.* Подрядчик также обеспечивает себя жилыми помещениями непосредственно на объекте и в промежуточных пунктах проживания персонала, всеми видами транспорта, в том числе питьевой и технической водой, всеми видами ГСМ, рабочими офисами, складскими помещениями, ремонтной базой, базой производственного обеспечения и т.д.

**Требования ЗАКАЗЧИКА к проведению работ.**

* Подрядчик обязуются предоставить персонал, оборудование и материалы для выполнения услуг. По причине возможно удалённого местоположения участка работ необходимо учесть автономию объекта при доставке оборудования, и решение всех вероятных проблем внешней и внутренней связи при работе в паводковый период.
* Все оборудование, предоставленное Подрядчиком должно быть в хорошем рабочем состоянии, а также подготовленным для предоставления услуг. Подрядчик должен за свой счет поддерживать оборудование в работоспособном состоянии во время его использования, а также иметь в наличии необходимый комплект запасных частей.
* Оборудование, материалы и инструмент для оказания всех услуг должны иметь все необходимые действительные сертификаты качества, а при необходимости, разрешения и лицензии на использование, транспортировку и хранение.
* Подрядчик принимает на себя все обязанности по организации материально-технического обеспечения своего оборудования и материалов в рамках заключенного Договора.
* Всё оборудование и материалы должно быть предназначено для использования в зонах соответствующей категории опасности и иметь соответствующую упаковку обеспечивающую сохранность оборудования и материалов.
* Всё оборудование должно иметь сертификат соответствия его технических характеристик.
* При выполнении работ на объектах Заказчика, Подрядчик обязан обеспечить нахождение всех своих работников в спецодежде, специальной обуви установленного образца и защитных касках корпоративных стандартов Подрядчика.
* Перевозка специалистов Подрядчика до объектов Заказчика и обратно осуществляется автотранспортом, за счет Подрядчика по собственным Договорам.
* Заказчик должен произвести погрузку (забор) отходов с территории Заказчика, транспортировку отходов к месту обезвреживания отходов, обезвреживание отходов.

**Описание места оказания услуг.**

Адрес: Самарская область, Хворостянский район, 0,9 км северо-западнее п. Прогресс

**Объем оказываемых услуг**

500м3

**Описание периодичности оказания услуг.**

С 15.10.2016 по 30.10.2016г

**Качественные характеристики**

Наличие сертификатов, лицензии, требования ГОСТ и пр.;

Лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности.

**Технические характеристики.**

Перечень необходимой спецтехники и транспорта для оказания услуг:

Вакуумный нефтесборщик повышенной проходимости, емк. не менее 10м3 , самосвал с герметичным кузовом, вместимостью не менее 12м3 на автомобильном шасси повышенной проходимости, экскаватор, с объемом ковша не менее 0,8м3.

**Требования к персоналу**.

Наличие инженерно-технического работника со стажем работы не менее 1 года, наличие категории В.С, обучения по защитному вождению (для водителя шламовоза и вакуумного агрегата), обучение по работе с опасными отходами.

**Описание требований к результатам оказанных услуг.**

Оформленные должным образом КС-2, КС-3. В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в представленных документах объемов оказанных услуг, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф - 100% от суммы выявленного завышения.

**Требования к промышленной безопасности, охране труда, противопожарные мероприятия**.

Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах и авариях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий и инцидентов осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.