**Техническое задание.**

Труба насосно-компрессорная (ГОСТ 633-80).

1. Условный диаметр 73 мм
2. Толщина стенки 5,5 мм
3. Тип трубы «гладкая»
4. Группа прочности «Д», допускается «К»

(партия 90т должна быть одной группы прочности)

1. Исполнение «А» (длина труб от 9,5м до 10,5м)
2. Год выпуска 2016 г.
3. Количество 90 тонн

В Тендерном предложении указывать производителя, год выпуска, предоставлять сертификаты на продукцию.

Допустимый толеранс по весу 0±5%.

Особые условия **доставка транспортом поставщика г. Каменск-Уральский Свердловской области.** Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

Условия оплаты не хуже чем 50/50.

Срок поставки декабрь-январь 2016г.