**Техническое задание.**

Труба насосно-компрессорная (ГОСТ 633-80).

1. Условный диаметр 73мм
2. Толщина стенки 5,5 мм,
3. Тип трубы «гладкая»,
4. Группа прочности «Д», допускается «К» (партия 150т должна

быть одной группы прочности),

1. Исполнение «А» (длина труб от 9,5м до 10,5м).
2. Год выпуска 2016-2017 (новая).
3. Количество 150 тонн.

Особые условия:

В Тендерном предложении

указывать: производителя, год выпуска, предоставлять сертификаты на продукцию.

Допустимый толеранс по весу: 0±5%.

Условия доставки: доставка транспортом поставщика в **г. Каменск-Уральский Свердловской области.** Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

Условия оплаты: не хуже чем 50% предоплата, 50% после поставки на склад Покупателя.

Срок поставки: февраль-март 2017г.