**Техническое задание**

на закупку стальной трубы

Требуется к поставке труба стальная бесшовная горячедеформированная со следующими характеристиками:

1. Диаметр – Ø114мм
2. Толщина стенки – 7мм
3. В соответствии с ГОСТ 8732-78
4. Сталь – В20 по ГОСТ 8731-74
5. Количество – 5,5 км
6. Длина трубы – не менее 10м.
7. Исполнение – со скосом кромок (фаска) РД 39-0147014-535-87
8. Изоляция – усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена толщиной 2 мм
9. Место поставки – Саратовская область, Духовницкий район, п. Богородское, площадка ООО «ЮКОЛА-нефть».

**Условия поставки**

Период поставки 15.08.2017г. – 31.08.2017г.

Продукция новая, не ранее 2017 года выпуска.

Стоимость доставки включается в стоимость продукции.

**Условия оплаты:** не хуже, чем 50% предоплата, 50% по факту поставки продукции на склад.