Техническое задание.

Труба стальная бесшовная горячедеформированная (ГОСТ 8732-78) в изоляции

1) условный диаметр трубы – 114 мм;

2) толщина стенки – 7 мм;

3) длина труб – допускается от 10 до 11 метров;

4) материал исполнения трубы – сталь 20

5) тип изоляции – двухслойное, на основе экструдированного полиэтилена;

6) исполнение - со скосом кромок (фаска) РД 39-0147014-535-87

7) количество 3000 метров

8) год выпуска 2019г. (новая)

9) срок поставки май 2019г.

10) допустимый толеранс +/- 5%

11) доставка осуществляется поставщиком до Саратовской области с. Богородское ЦДНГ.

Труба стальная бесшовная горячедеформированная (ГОСТ 8732-78) без изоляции

1) условный диаметр трубы – 114 мм;

2) толщина стенки – 7 мм;

3) длина труб – допускается от 10 до 11 метров;

4) материал исполнения трубы – сталь 20

5) исполнение - со скосом кромок (фаска) РД 39-0147014-535-87

6) количество 200 метров

7) год выпуска 2019г. (новая)

8) срок поставки май 2019г.

9) допустимый толеранс +/-5%

10) доставка осуществляется поставщиком до Саратовской области с. Богородское ЦДНГ.

Тендерное предложение должно содержать все технические характеристики, указанные в техническом задании Тендера.

Условия оплаты - не хуже, чем 50% предоплата и 50% по факту поставки товара на склад Покупателя.