Техническое задание.

Труба стальная бесшовная горячедеформированная (ГОСТ 8732-78) в изоляции

1) условный диаметр трубы – 114 мм;

2) толщина стенки – 7 мм;

3) длина труб – допускается от 10 до 11 метров;

4) материал исполнения трубы – сталь 20

5) тип изоляции – двухслойное, на основе экструдированного полиэтилена;

6) исполнение - со скосом кромок (фаска) РД 39-0147014-535-87

7) количество 3500 метров

8) год выпуска 2019г. (новая)

9) срок поставки декабрь 2019г.

10) доставка осуществляется поставщиком до Саратовской области с. Богородское ЦДНГ.

Труба стальная бесшовная горячедеформированная (ГОСТ 8732-78) без изоляции

1) условный диаметр трубы – 114 мм;

2) толщина стенки – 7 мм;

3) длина труб – допускается от 10 до 11 метров;

4) материал исполнения трубы – сталь 20

5) исполнение - со скосом кромок (фаска) РД 39-0147014-535-87

6) количество 200 метров

7) год выпуска 2019г. (новая)

8) срок поставки декабрь 2019г.

9) доставка осуществляется поставщиком до Саратовской области с. Богородское ЦДНГ.

Тендерное предложение должно содержать все технические характеристики, указанные в техническом задании Тендера.

Условия оплаты - не хуже, чем 50% предоплата и 50% по факту поставки товара на склад Покупателя.