**Техническое задание.**

I. Труба насосно-компрессорная (ГОСТ Р 52203-2004, 633-80) бесшовная. Условный диаметр -73мм

1. Толщина стенки -5,5 мм,
2. тип трубы - «гладкая с треугольной резьбой и муфтой»,
3. группа прочности «К» (партия должна быть одной группы прочности),
4. длина труб 10,5м.
5. год выпуска 2019 (новая).
6. количество -30 тонн.

II. Труба насосно-компрессорная (ГОСТ Р 52203-2004, 633-80) бесшовная. Условный диаметр -60 мм

1. Толщина стенки -5,5 мм,
2. тип трубы - «гладкая с треугольной резьбой и муфтой»,
3. группа прочности «К» (партия должна быть одной группы прочности),
4. длина труб 10,5м.
5. год выпуска 2019 (новая).
6. количество -12 тонн.

В КП указывать производителя, год выпуска, предоставлять сертификаты на продукцию.

Допустимый толеранс по весу 0±5%.

Особые условия: доставка транспортом поставщика до г. Каменск-Уральский Свердловская область производственная база ТД «НПО».

Условия оплаты: не хуже чем 50% предоплата, 50% после поставки.

Срок поставки – февраль 2020г.