**Техническое задание**

 **на поставку автомобильных шин для нужд ООО «ЮКОЛА-нефть»**

г. Саратов 2023 г.

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. № п/п
 | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| 1 | Заказчик | ООО «ЮКОЛА-нефть» |
| 2 | Поставщик | Юридическое или физическое лицо, осуществляющее поставку Товара, являющегося предметом Технического задания. |
| 3 | ТОРГ-12 | Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации. |
| 4 | УПД | Универсальный передаточный документ - документ, подтверждающий факт свершения хозяйственной операции и объединяющий в себе счет-фактуру и первичный документ оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации. |
| 5 | Общий срок поставки Товара  | Период, в который Заказчик подает Заявки, а Поставщик обязуется поставить Товар |
| 7 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 8 | СТО | Стандарт организации |
| 9 | АО | Акционерное общество |
| 10 | ОСП | Обособленное структурное подразделение |

1. **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)**

Предмет закупки: Поставка автомобильных шин (далее - Товар) для нужд ООО «Юкола-нефть».

Цель: Поддержание автомобилей ООО «ЮКОЛА-нефть» в состоянии технической готовности и отвечающим действующим Правилам дорожного движения РФ в части требований, предъявляемых к шинам.

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ**
	1. **Требования к товару**

Поставляемый Товар должен быть серийного производства, не бывшим ранее в использовании, не восстановленным, чистым и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

Товар должен быть произведен не ранее 2022 года.

**Основные характеристики и спецификация поставляемого товара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| 1 | Автомобильная всесезонная шина для\Урал, Камаз-425/85 R21  | Размеры | Ширина - 425 мм. | 36+/-25%  |
| Высота – 85 мм. |
| Внутренний диаметр шины – 21 дюймов. |
| Сезонность | Всесезонная (маркировка M+S) |
| Конструкция | Камерная |
| Универсальная |
| 2 | Автомобильная всесезонная шина для грузовых автотранспортных средств.  | Размеры | Ширина - 225 мм. | 20+/-25% |
| Высота – 75 мм. |
| Внутренний диаметр шины – 16 дюймов. |
| Сезонность | Всесезонная (маркировка M+S) |
| Конструкция | камерная (в комплекте) |
| Универсальная, усиленная (C) |
| 3 | Автомобильная всесезонная шина для грузовых автотранспортных средств. Урал-1200х500-508  | Размеры | Наружный диаметр - 1200 мм. | 12+/-25% |
| Ширина профиля – 500 мм. |
| Внутренний диаметр шины – 508мм. |
| Сезонность | Всесезонная (маркировка M+S) |
| Конструкция | камерная (в комплекте) |
| Универсальная, усиленная (C) |
| 4 | Автомобильная всесезонная шина для грузовых автотранспортных средств.Краз-1300х530-533  | Размеры | Наружный диаметр- 1300 мм. | 6+/-25% |
| Ширина профиля– 530 мм. |
| Внутренний диаметр шины – 533мм. |
| Сезонность | Всесезонная (маркировка M+S 3PMSF TL) |
| Конструкция | Бескамерная |
| Ось применения: универсальная. Слойность - не ниже 16 |
| 5 | Тракторная всесезонная шина К-707  | Размеры | Ширина – 28,1 дюймов | 4+/-25% |
| Внутренний диаметр шины – 26 дюймов. |
| Сезонность | Всесезонная (маркировка M+S) |
| Конструкция | камерная (в комплекте) |
| Универсальная |
| 6 | Тракторная всесезонная шина. МТЗ- 80 11.2-20  | Размеры | Ширина -11,2 дюймов | 4+/-25% |
| Внутренний диаметр шины – 20 дюймов. |
| Сезонность | Всесезонная |
| Конструкция | камерная (в комплекте) |
| Универсальная |

* 1. **Комплектность товара**

Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией завода-изготовителя, иметь сертификат соответствия и паспорт качества, инструкцию по эксплуатации. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым Товаром.

* 1. **Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)**

Поставленный Товар должен иметь обязательный для данного вида Товара сертификат (декларация) соответствия, сертификат (паспорт) качества фирмы-производителя, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Товар описан на основании его качественных показателей, которые необходимы для выполнения производственных задач автомобилями ООО «ЮКОЛА-нефть».

Заводом-изготовителем транспортных средств предусмотрена установка автошин таких типоразмеров, в которые заложены номинальные показатели устойчивости, управляемости, проходимости автомобиля во всем диапазоне его скоростей, указанные в «руководстве» по эксплуатации транспортного средства.

* 1. **Объем гарантий и гарантийный срок**

Гарантийный срок службы автошин – согласно ТУ завода изготовителя с даты изготовления при соблюдении правил транспортирования и хранения Заказчиком.

1. **ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ**

Товар должен быть маркирован согласно стандартам производителя. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

На каждой единице Товара должна быть нанесена дата производства в виде кода первые две цифры которого соответствуют неделе изготовления, а следующие две – год изготовления.

Товар должен быть дополнительно маркирован одним из идентификаторов:

• уникальный номер;

• Штрих код;

• QR код;

• RFID метка.

1. **ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ**

Упаковка должна соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования» и техническим условиям завода-изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны исключить повреждение и порчу Товара.

 **6. Поставка и срок оплаты**

Поставка осуществляется за счет продавца, срок оплаты 10 дней после получения товара.