**Техническое задание**

**На поставку НКТ-73**

1. Труба насосно-компрессорная ГОСТ 633-80 или ГОСТ 52203-2004.

* условный диаметр -73 мм;
* толщина стенки -5,5 мм,
* тип трубы - «гладкая»;
* группа прочности «К» (партия должна быть одной группы прочности);
* исполнение «А» (длина труб от 9,5м до 10,5м);
* год выпуска 2025(новая);
* количество -228 т.

II. В КП указывать производителя, год выпуска, предоставлять сертификаты на продукцию.

III. Допустимый толеранс по весу 0±5%.

IV. Особые условия: доставка силами поставщика согласно графику поставки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Кол-во | Адрес грузополучателя |
| Март 2025г. | 100 тонн | ООО «АРГОФ-Парнер», г. Краснокамск, ул. Геофизиков д.3 |
| Май 2025г. | 128 тонн | ООО «АРГОФ-Парнер», г. Краснокамск, ул. Геофизиков д.3 |

V. Условия оплаты: не хуже чем 50% предоплата, 50% после поставки.