**Техническое задание на закуп химического реагента – ингибитор коррозии для нефти**

|  |
| --- |
| **К участию в тендере допускаются компании, которые выполнят анализ пробы пластовой воды для определения оптимальной дозировки ингибитора коррозии.** |
| 1. Наименование поставляемых товаров
 | Товар:Хим.реагент: ингибитор коррозии для нефти.  |
| 1. Количество поставляемых товаров
 | Ингибитор коррозии для нефти – 40 тонн.  |
| 1. Место поставки товаров
 | Российская Федерация, Саратовская область, Духовницкий район, село Богородское |
| 1. Сроки (периоды) поставки товаров
 | После подписания Договора в течении 60 календарных дней. |
| 1. Требования к условиям поставки товаров (конкретизируется заказчиком) Поставка, погрузочно-разгрузочные работы.
 | Поставка по 8 тонн каждые 60 дней с момента первой поставки; погрузочно-разгрузочные работы, доставка осуществляется до склада Заказчика силами Поставщика. Стоимость доставки должна быть включена в цену товара. |
| 1. Требования к техническим характеристикам товаров
 | Ингибитор коррозии для нефти должен поставляться в таре, исключающей риск случайной порчи во время транспортировки и разгрузки. Наличие документа о качестве (паспорт качества, аналитический паспорт) на русском языке. |
| 1. Требования к качеству товаров, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров.
 | Товар: Ингибитор коррозии для нефти должен быть изготовлены не ранее 01.02.2025 г., Не должен содержать хлорорганические соединения (ХОС). Ингибиторы должны подбираться согласно составу пластовой воды и характеристике ингибитор коррозии приложение №1. |
| 1. Требования к упаковке и консервации товара
 | Упаковка- полиэтиленовые или железные бочки, объемом по 200 л. Упаковка должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и разгрузке. |
| 1. Требования по сроку гарантий качества
 | Товар должен быть произведенным не ранее 01.02.2025 г., соответствовать качеству товара, указанному в документе о качестве (паспорт качества, аналитический паспорт). Полный гарантийный срок 1 год со дня изготовления согласно документу о качестве (паспорт качества, аналитический паспорт). |
| 1. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при подготовке товаров (конкретизируется Заказчиком)
 | Партия товара должна сопровождаться этикеткой изготовителя и содержать следующую информацию:- полное наименование продукта; - наименование предприятия изготовителя, его адрес;- товарный знак изготовителя (при наличии); -дату изготовления; - номер партии; - массу нетто; - срок и условия хранения; - обозначение настоящего стандарта.Ингибитор коррозии для защиты нефтяного и нефтепромыслового оборудования. Технические условия; - информацию о сертификации. Партия должна сопровождаться документом о качестве (паспорт качества, аналитический паспорт) и паспортом безопасности химической продукции |

Приложение №1

к Техническому заданию

Компонентный состав пластовой воды



Характеристика ингибитора коррозии

