
**Техническое задание на закуп химического реагента – ингибитор коррозии для нефти**

|  |  |
| --- | --- |
| **К участию в тендере допускаются компании, которые выполнят анализ пробы пластовой воды для определения оптимальной дозировки ингибитора коррозии.** | |
| 1. Наименование поставляемых товаров | Товар:  Хим.реагент: ингибитор коррозии для нефти. |
| 1. Количество поставляемых товаров | Ингибитор коррозии для нефти – 40 тонн. |
| 1. Место поставки товаров | Российская Федерация, Саратовская область, Духовницкий район, село Богородское |
| 1. Сроки (периоды) поставки товаров | После подписания Договора в течении 60 календарных дней. |
| 1. Требования к условиям поставки товаров (конкретизируется заказчиком) Поставка, погрузочно-разгрузочные работы. | Поставка по 8 тонн каждые 60 дней с момента первой поставки; погрузочно-разгрузочные работы, доставка осуществляется до склада Заказчика силами Поставщика. Стоимость доставки должна быть включена в цену товара. |
| 1. Требования к техническим характеристикам товаров | Ингибитор коррозии для нефти должен поставляться в таре, исключающей риск случайной порчи во время транспортировки и разгрузки. Наличие документа о качестве (паспорт качества, аналитический паспорт) на русском языке. |
| 1. Требования к качеству товаров, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров. | Товар: Ингибитор коррозии для нефти должен быть изготовлены не ранее 01.02.2025 г.,  Не должен содержать хлорорганические соединения (ХОС). Ингибиторы должны подбираться согласно составу пластовой воды и характеристике ингибитор коррозии приложение №1. |
| 1. Требования к упаковке и консервации товара | Упаковка- полиэтиленовые или железные бочки, объемом по 200 л. Упаковка должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и разгрузке. |
| 1. Требования по сроку гарантий качества | Товар должен быть произведенным не ранее 01.02.2025 г., соответствовать качеству товара, указанному в документе о качестве (паспорт качества, аналитический паспорт). Полный гарантийный срок 1 год со дня изготовления согласно документу о качестве (паспорт качества, аналитический паспорт). |
| 1. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при подготовке товаров (конкретизируется Заказчиком) | Партия товара должна сопровождаться этикеткой изготовителя и содержать следующую информацию:  - полное наименование продукта;  - наименование предприятия изготовителя, его адрес;  - товарный знак изготовителя (при наличии);  -дату изготовления;  - номер партии;  - массу нетто;  - срок и условия хранения;  - обозначение настоящего стандарта.  Ингибитор коррозии для защиты нефтяного и нефтепромыслового оборудования. Технические условия;  - информацию о сертификации. Партия должна сопровождаться документом о качестве (паспорт качества, аналитический паспорт) и паспортом безопасности химической продукции |

Приложение №1

к Техническому заданию

Компонентный состав пластовой воды



Характеристика ингибитора коррозии

