# **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнение работ по благоустройству территории офиса ООО "ЮКОЛА-нефть"**

| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| --- | --- | --- |
|  | Основание выполнения работ | Программа строительства и ремонта ООО "ЮКОЛА-нефть" на 2025-2027 г. |
|  | Сведения о районе строительства | г. Саратов, 5-й Соколовогорский проезд, д. 9А |
|  | Наименование и адрес Заказчика | ООО «ЮКОЛА-нефть»  Юридический адрес: Россия, Саратов, 5-й Соколовогорский проезд, здание 9А, корпус 1 |
|  | Сроки начала и окончания выполнения работ | Май-июнь 2025 г.  30 дней с момента подписания договора. |
|  | Состав работ | Прилегающая территория к административному зданию:  Демонтаж обечаек колодцев - 5 шт.  Подъем обечайки люка до уровня финишного слоя асфальтного покрытия 4 шт.  Монтаж обечаек - 5 шт.  Нанесение битумной эмульсии - 4430 м2  Асфальтобетонное дорожное покрытие (на уклоне) t = 60 мм. - 639 м2  Асфальтобетонное дорожное покрытие t = 60 мм. - 3791 м2  Демонтаж-монтаж тротуарной плитки 36,5 м2  Демонтаж бордюрного камня 16 шт.  Монтаж бордюрного камня 42 шт.  Планировка ландшафта 40 м2.  Монтаж АКЛ 500х40 егоза 150 п.м.  Монтаж АКЛ нить (колючка) 122 п.м. |
|  | Требуемый материал | Обечайка с люком - 3 шт.  Кольцо опорное КО 6 - 4 шт.  Тротуарная плитка «Braer КлассикоТуман» - 36,5 м2  АКЛ 500х40 егоза - 150 п.м.  АКЛ нить (колючка) - 244 п.м.  Уголок 25х25х3 - 140 п.м.  Проволока оцинкованная Ø1.8 - 300 п.м.  Бордюрный камень БР 100х30х15-26 шт. |
|  | Генподрядные организации/Субподрядные организации | 1. Наличие специальной строительной техники (дорожный каток, автомобили – комрессоры, средства малой механизации и т.д.);   1. 2. Опыт работы на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта более 5 лет; 2. 3. Наличие положительных отзывов (рекомендательные письма) о результатах работы от Заказчиков на аналогичных объектах;   4. При необходимости, Исполнитель (Генподрядчик), по согласованию с Заказчиком, вправе привлекать субподрядные организации на выполнение определенных работ при условии соответствия субподрядчика вышеуказанным требованиям. Исполнитель в полном объеме осуществляет контроль за работами такой субподрядной организации и несет ответственность перед Заказчиком, как если бы такие работы выполнялись собственными силами Исполнителя. |
|  | Порядок оплаты выполненных работ. | Возможно, авансирование в размере 30% от договора. Остальной расчет по факту выполнения работ согласно подписанных Актов выполненных работ и счёта на оплату в течении 10 календарных дней. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр Предоставление исполнительно-технической документации о проделанной работе с учетом требований Заказчика по перечню приёмо-сдаточной документации. |
|  | Гарантийные обязательства | 36 месяцев с момента приёмки выполненных работ |
|  | Требования к предоставлению отчетности | Исполнитель работ в ответ на запрос Заказчика предложит и согласует с Заказчиком формат регулярной отчетности. |