**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

по выбору подрядной организации на право заключения договора на выполнение работ по зачистке резервуаров на объектах ООО «ЮКОЛА-нефть».

| **№ п/п** | **Наименование разделов** | **Основные данные и требования** |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие – Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ЮКОЛА-нефть», 410038, Россия, Саратовская обл., Г.О. город Саратов, 5-ый Соколовогорский пр-д, ЗД. 9 А стр. 1. |
|  | Основание для выполнения работ | План строительства и ремонта ООО «ЮКОЛА-нефть» |
|  | Объект | Установка подготовки нефти на Богородском месторождении нефти в Духовницком районе Саратовской области, Саратовская область с. Богородское. |
|  | Целевое назначение работ | Подготовка резервуаров к выполнению ремонтных работ. |
|  | Требования к срокам производства работ | С момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с согласованным календарным графиком.Сроки выполнения работ:1. РВС-1000 №1 апрель 2025
2. РВС-1000 №2 август 2025
 |
|  | Основные характеристики объекта и требования к проведению работ | Площадь внутренней поверхности РВС:1. РВС-1000 №1 – S = 564 м2
2. РВС-1000 №2 – S = 564 м2

Объём работ:- Откачка неубираемого остатка от 2м3 до 10м3;- Зачистка внутренних поверхностей от отложений – 1 128 м2;- Замывка внутренних поверхностей РВС– 1 128 м2;- Пропарка РВС;- Зачистка РВС после пропарки. |
|  | Требования к организации работ | Подрядчик обязан:- Оформить допуск на территорию ОПО ООО «ЮКОЛА-нефть» сотрудников, задействованных в процессе производства работ, в соответствии с установленными требованиями; - Соблюдать требования СНиП и иных нормативных документов РФ, регламентирующих требования к качеству выполнения работ;- Работы должны проводиться последовательно, с обязательным согласованием очередности выполнения с Заказчиком;- До начала производства работ представить Заказчику копию Приказа о назначении ответственного за производство работ, разработать технологическую карту и представить на утверждение Заказчику;- Работы выполнять с оформлением наряда-допуска.- Работы выполняются Подрядчиком собственными и/или привлеченными по согласованию с Заказчиком силами, средствами, оборудованием и материалами.- Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия. |
|  | Требования к Исполнителю работ | Представить аттестационно-разрешительную документацию. |
|  | Форма отчетности | 1. При производстве работ Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую документацию.
2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке работ, вправе требовать безвозмездного устранения недостатков в кротчайшие сроки.
 |
|  | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | Объем предоставления гарантий качества: на весь объем выполняемых работ - 100%. |
|  | Условия оплаты | Возможно авансирование. Оплата стоимости выполненных в полном объеме работ, при отсутствии претензий со стороны Заказчика, осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании акта о приёмке выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их подписания Заказчиком. |

Приложение №1

к коммерческому предложению

**Спецификация на выполнение работ по зачистке**

**резервуаров на объектах ООО «ЮКОЛА-нефть».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Наименование объекта | Объем работ | Цена,руб./м2без НДС | Стоимость без НДС, руб. | Сумма НДС | Стоимость с НДС руб. |
| 1. | Зачистка резервуаров | УПТН Духовницкий район Саратовская областьс. Богородское. | Откачка неубираемого остатка от 2м3 до 10м3 |  |  |  |  |
| Зачистка внутренних поверхностей от отложений – 1 128 м2 |  |  |  |  |
| Замывка внутренних поверхностей РВС– 1 128 м2 |  |  |  |  |
| Пропарка РВС |  |  |  |  |
| Зачистка РВС после пропарки |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  |