**Техническое задание**

**На поставку: Автомобиль Газ 4\*4 АТЗ-5**

**Заказчик: ООО «ЮКОЛА-нефть»**

**Количество: 1шт.**

**Предоставляемый гарантийный срок не менее 24 мес.**

**Автомобиль Газ 4\*4 АТЗ-5 должен соответствовать нижеуказанным параметрам:**

**Основные технические характеристики**

|  |
| --- |
| Автомобиль для транспортировки светлых нефтепродуктов с возможностью раздачи топлива Газ 4\*4 АТЗ-5 (Топливозаправщик) |
| Страна производства  | Российская Федерация |
| Категория | С |
| Тип | Грузовой (Топливозаправщик) |
| Год выпуска не позднее | 2025 |
| Колесная формула | 4\*4 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Коробка передач | Механическая  |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Комплектация  | Автомобиль оснащен «Эра-Глонасс», Тахограф, средства безопасности (ADR набор), техническая подготовка в соответствии с ДОПОГ. |
| Двигатель  | ЯМЗ |
| Объем цистерны | 5 м3 |
| Насос  | СВН-80А |
| Дыхательный клапан  | УД2-80 |
| Донный клапан | ДКП-90 |
| Сечения цистерны  | Чемоданное |
| Комплектность отсека выдачи топлива | Счетчик жидкости, пистолет топливораздаточный, рукав антистатический. |