Техническое задание

На поставку вагон-домов

К тендеру «Доукомплектование бурового станка Идель-125: вагон-дома»

Вагон-дома: на тракторном шасси, 9-метровые.

Комплектация:

|  |  |
| --- | --- |
| Вагон-дом (жилой) | 8 спальных мест (по 4 в каждой половине), верхний ярус кроватей откиднойКондиционеры 2 шт. (по 1 в каждой половине)Шкаф 2 шт. (по 1 в каждой половине)Столик складной 2 шт. (по 1 в каждой половине)Обогреватели 3 шт. (по 1 в каждой половине + в центральной части)Умывальник с подогревом (в центральной части) Столик + 2-3 табуретки (в центральной части) |
| Вагон мастера | *1 половина*Канцелярский столШкаф для одеждыШкаф для бумаг*2 половина*4 спальных места, верхний ярус кроватей откиднойШкаф 2 шт.*Центральная часть* Умывальник Столик + 2 табуретки Кондиционеры 2 шт. (по 1 в каждой половине)Обогреватели 3 шт. (по 1 в каждой половине + в центральной части) |
| Вагон-столовая на 10 посадочных мест | *1 половина*Плита электрическая промышленная (типа Мармитка)Духовой шкафЕмкость для хранения воды с насосом2 мойкиВытяжкаСтол разделочныйМорозильная камераХолодильная камера (в центре)2 половинаСтолы: 1 вариант – вдоль стены 2 вариант – отдельные столыКондиционеры 2 шт. (по 1 в каждой половине)Обогреватели в каждой части  |
| Вагон-душевая | Не менее 3-х поддонов и рожков для душаСауна (2-1,5м) электрическаяЕмкость для хранения воды с насосомОбогреватель в прихожей |
| агон – инструментальная мастерская | Пустой, за исключением:1 половина – столик2 половина – столик с тисками (или под тиски) |
| Вагон-сушилкаНа 20 -24 мест | 24 шкафа (желательно металлические)Обогреватель (или воздушная пушка)Вытяжка  |